三、已标价的报价清单

**2022年蚌埠西收费站污水处理设施改造提升工程**

**工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) | |
| 综合单价 | 合价 |
|  |  | 土建部分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | WB010101011001 | 人工清底 | 1、土壤类别：投标人依据设计图纸并自行踏勘现场后确定  2、挖土深度：详见设计图纸  3、具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 | 386.85 |  |  |
| 2 | 010101003001 | 挖土方 | 1、部位：排水管道沟槽、检查井、调节池、化粪池、污泥池、隔油池等部位土方开挖  2、土壤类别：投标人依据设计图纸并自行踏勘现场后确定  3、挖土深度：详见设计图纸  4、说明：清单工程量已考虑放坡及工作面工程量，投标人综合考虑报价  5、其他：具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 | 1243 |  |  |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：排水工程施工过程中产生的所有废料  2、运距：投标人自行踏勘现场后确定，弃土场、弃土场场地平整、保洁费、修建运输通道、路政、环保部门征收的等一切费用  3、其他：具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 | 432 |  |  |
| 4 | 040103001001 | 填方 | 1、部位：排水沟槽回填  2、填方材料品种：素土  3、密实度要求：见设计图纸及相关规范  4、其他：具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 | 299 |  |  |
| 5 | 040103001002 | 回填方 | 1、填方材料要求：4%石灰土  2、密实度要求：见设计图纸及相关规范  3、利用沟槽挖土方回填  4、说明：含消解石灰费用，投标人综合考虑报价  5、其他：具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 | 512 |  |  |
| 6 | 040103001003 | 级配碎石回填 | 1、填方材料品种：级配碎石  2、密实度要求：见设计图纸及相关规范  3、部位：调节池、化粪池回填  4、其他：具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 | 26 |  |  |
|  |  | 排水工程 |  |  | 1 |  |  |
| 7 | WB040501021001 | 管道垫层及基础 | 1、部位：管道中粗砂垫层、180º中粗砂基础及管顶50cm中粗砂回填  2、材质：中粗砂  3、其他：具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 | 280 |  |  |
| 8 | 040501004001 | 塑料管铺设 | 1、管道材质：污水用聚乙烯PE管、含开挖管道占地补偿费  2、管径：DN50  3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m | 202 |  |  |
| 9 | 040501008001 | 牵引管 | 1、材质及规格：PE实壁牵引管，拉管施工  2、管径：DN110  3、含闭水试验  4、具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m | 101 |  |  |
| 10 | 040501001001 | 污水混凝土管道铺设 | 1、管道类型、管道材质：DN300mm污水钢筋混凝土承插管(Ⅱ级)、含开挖现场补偿费  2、接口及连接方式：承插式橡胶圈接口、含管道闭水试验费用  3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m | 298 |  |  |
| 11 | 040504002001 | 钢筋混凝土消能井 | 1、规格：1980\*1980mm  2、构筑物混凝土强度：现浇C35抗渗混凝土，抗渗等级P6  3、垫层：现浇C20混凝土，垫层底部换填50cm碎石  4、钢筋：HPB300级钢筋，HRB400级钢筋，详见设计图纸  5、模板：包含钢法兰等预埋件制作及安装，投标人综合考虑报价  6、底板用1：2水泥砂浆抹面，20mm，砼预制块井筒高500mm  7、1200\*1200重型球墨铸铁井盖井座一套  8、包含预埋件制作安装、管头填缝止水，具体做法详见工艺图质和结构图纸  9、构筑物内壁采用防腐涂料聚氨酯、环氧树脂两底两面，地面以下外侧池壁采用环氧煤沥青一底一面  10、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 座 | 1 |  |  |
| 12 | 040504002002 | 钢筋混凝土格栅井 | 1、规格：800\*800mm  2、构筑物混凝土强度：现浇C30抗渗混凝土，抗渗等级P6  3、垫层：现浇C20混凝土，垫层底部换填50cm碎石  4、钢筋：HPB300级钢筋，HRB400级钢筋，详见设计图纸  5、模板：包含制作及安装，投标人综合考虑报价  6、800\*800重型球磨铸铁井盖及井座一套  7、内含平板网格不锈钢人工格栅一套  8、包含预埋件制作安装、管头填缝止水，具体做法详见工艺图质和结构图纸  9、构筑物内壁采用防腐涂料聚氨酯、环氧树脂两底两面，地面以下外侧池壁采用环氧煤沥青一底一面  10、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 座 | 1 |  |  |
| 13 | 040504002003 | 钢筋混凝土泵井 | 1、规格：3000\*2000mm  2、构筑物混凝土强度：现浇C30抗渗混凝土，抗渗等级P6  3、垫层：现浇C20混凝土，垫层底部换填50cm碎石  4、钢筋：HPB300级钢筋，HRB400级钢筋，详见设计图纸  5、模板：包含制作及安装，投标人综合考虑报价  6、700\*700重型球磨铸铁井盖及井座2套  7、包含预埋件制作安装、管头填缝止水，具体做法详见工艺图质和结构图纸  8、构筑物内壁采用防腐涂料聚氨酯、环氧树脂两底两面，地面以下外侧池壁采用环氧煤沥青一底一面  9、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 座 | 1 |  |  |
| 14 | 040504002004 | 阀门井 | 1、规格：1500\*2000mm  2、井墙为MU10标准机制转砌筑，砌筑砂浆为M7.5水泥砂浆，1：2防水砂浆抹面  3、垫层：现浇C20混凝土，垫层底部换填10cm卵石  4、钢筋：HPB300级钢筋，HRB400级钢筋，详见设计图纸  5、700\*700重型球磨铸铁井盖及井座1套  6、包含预埋件制作安装、管头填缝止水，具体做法详见工艺图质和结构图纸  7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 座 | 1 |  |  |
| 15 | 040504002005 | 流量计井 | 1、规格：1200\*1200mm  2、构筑物混凝土强度：现浇C25混凝土  3、垫层：现浇C15混凝土  4、钢筋：HPB300级钢筋，HRB400级钢筋，详见设计图纸  5、模板：包含制作及安装，投标人综合考虑报价  6、φ600轻型球磨铸铁井盖及井座  7、包含预埋件制作安装、管头填缝止水，具体做法详见工艺图质和结构图纸  8、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 座 | 2 |  |  |
| 16 | 040504001001 | 排泥阀井 | 1、规格：φ800mm，具体做法详见图集07MS101-2-58、59  2、井墙为MU10烧结实心砖砌筑，砌筑砂浆为M10水泥砂浆，1：2防水砂浆抹面  3、垫层：现浇C15混凝土  4、钢筋：HPB300级钢筋，HRB400级钢筋，详见设计图纸  5、φ700轻型球磨铸铁井盖及井座  6、包含预埋件制作安装、管头填缝止水，具体做法详见工艺图质和结构图纸  7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 座 | 1 |  |  |
| 17 | WB040504010001 | 排泥湿井 | 1、检查井规格：Φ1000mm  2、做法：详见图集皖2015S209  3、包含钢筋、模板制作及安装  4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 座 | 1 |  |  |
| 18 | 040504002006 | 钢筋混凝土污水检查井 | 1、检查井规格：Φ1000mm  2、做法：详见图集06MS201-3-21  3、包含钢筋、模板制作及安装  4、Φ700轻型(B200)复合材料或钢纤维混凝土井盖  5、检查井均设置安全网，聚乙烯网绳，质量及强度均需满足《安全网》(GB5725-2009)的相关要求  6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 座 | 16 |  |  |
| 19 | 040504009001 | 砖砌偏沟式单篦雨水口 | 1、雨水箅子及圈口材质：球墨铸铁雨水篦子  2、做法详见图集06M201-8，6页  3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 座 | 4 |  |  |
| 20 | ZB040504009001 | 雨水口加固 | 1、部位：单篦雨水口加固  2、材料：C30混凝土、钢筋等  3、做法：具体做法详见设计图纸  4、说明：报价含底基层反挖、混凝土浇筑、养生、钢筋制作、运输及安装、模板制作、运输及安拆等所有工作内容，投标人综合考虑报价，结算时不予调整  5、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 座 | 4 |  |  |
| 21 | 041001007001 | 拆除雨水口 | 1、单篦雨水口拆除  2、未尽事宜详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 座 | 4 |  |  |
| 22 | 040501001002 | 现浇混凝土包管 | 1、部位：压力管包管  2、混凝土强度：C25混凝土  3、模板：包含制作及安装，投标人综合考虑报价  4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m | 117 |  |  |
| 23 | 040205007001 | 标桩 | 1、规格尺寸：100\*100\*50  2、用红漆喷涂污水二字  3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 个 | 4 |  |  |
| 24 | 031003011001 | 法兰 | 1、类型：钢塑转接法兰  2、规格：DN50  3、连接形式：焊接  4、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 | 副 | 2 |  |  |
| 25 | 031003011002 | 弯头 | 1、类型：90度弯头  2、材质：PE  3、规格：DN50  4、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 | 副 | 2 |  |  |
| 26 | WB031003001001 | 沟槽阀门 | 1、类型：闸阀  2、规格、压力等级：DN50  3、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 | 个 | 1 |  |  |
| 27 | 031003011003 | 三通 | 1、类型：三通  2、规格：DN50\*50  3、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 | 副 | 1 |  |  |
|  |  | 管道清淤及拆除 |  |  | 1 |  |  |
| 28 | 041001006001 | 拆除管道 | 1、拆除现状管道、  2、管径：DN300  3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m | 80 |  |  |
| 29 | 040101005001 | 管道清淤 | 1、管道堵塞清淤  2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m | 30 |  |  |
| 30 | 040101005002 | 化粪池清淤 | 1、化粪池堵塞清淤清掏  2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 座 | 2 |  |  |
|  |  | 现状管线保护 |  |  | 1 |  |  |
| 31 | WB040501021002 | 现状管线保护 | 1、C25现浇混凝土盖板  2、材质：MU10砖砌体  3、管顶15cm以内中粗砂回填  4、未尽事宜详见设计图纸、采购文件、政府相关文件及技术规范等其他资料，满足验收要求 | m | 65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1、面层为6cm透水面包砖，3cm厚水泥砂浆，基层为15cmC20混凝土，垫层为15cm级配碎石、含垃圾  2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 | 70 |  |  |
| 33 | 041001005001 | 拆除侧石 | 1、材质：芝麻灰花岗岩侧石750\*250\*150mm、含垃圾外运  2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m | 30 |  |  |
| 34 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、30cm混凝土面板，20cm混凝土基层，20cm级配碎石垫层、含垃圾外运  2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 | 58 |  |  |
| 35 | 041001001002 | 拆除路面 | 1、面层4cm沥青混凝土，6cm沥青混凝土  2、20cm混凝土基层，20cm级配碎石垫层  3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 | 10 |  |  |
| 36 | 050101006001 | 清除草皮 | 1、草皮种类：马尼拉草皮  2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 | 510 |  |  |
| 37 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1、整理绿化用地  2、草皮种类：马尼拉草皮  3、铺种方式：满铺  4、养护期：成活养护1个月，保存养护23个月，二级养护  5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 | 510 |  |  |
| 38 | WB010101007001 | 素土夯实 | 1、人行道素土夯实  2、密实度≥93%  3、未尽事宜详见设计图纸、招标答疑、政府相关文件、规范等资料,满足验收要求 | m2 | 70 |  |  |
| 39 | 040202011001 | 级配碎石 | 1、材料品种及比例：级配碎石  2、15cm  3、未尽事宜详见设计图纸、招标答疑、政府相关文件、规范等资料,满足验收要求 | m2 | 70 |  |  |
| 40 | 040204002001 | 人行道砖安砌 | 1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆  2、面层材料品种、规格：100\*200\*50透水砖  3、未尽事宜详见设计图纸、招标答疑、政府相关文件、规范等资料,满足验收要求 | m2 | 70 |  |  |
| 41 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级：C20商品混凝土  2、15cm人行道基层混凝土  3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 | 10.5 |  |  |
| 42 | 040202011002 | 级配碎石 | 1、材料品种及比例：级配碎石  2、20cm  3、未尽事宜详见设计图纸、招标答疑、政府相关文件、规范等资料,满足验收要求 | m2 | 68 |  |  |
| 43 | 040203007001 | 水泥混凝土基层 | 1、混凝土强度等级：C20  2、厚度：20cm  3、伸缩缝：胀缝、缩缝、施工缝结合现场实际情况设置  4、含模板、养生、刻痕  5、其他：具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 | 68 |  |  |
| 44 | 040203007002 | 水泥混凝土面层 | 1、混凝土强度等级：C30  2、厚度：30cm  3、伸缩缝：胀缝、缩缝、施工缝、传力杆结合现场实际情况设置  4、含模板、养生、刻痕、D8钢筋网片  5、其他：具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 | 58 |  |  |
| 45 | 060105006001 | 聚酯玻纤布 | 1、铺设位置：沥青混凝土面层底部  2、具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 | 10 |  |  |
| 46 | 050201003001 | 安砌石质侧石 | 1、路牙材料种类：250高700X150芝麻灰花岗岩侧石  2、结合层材料：30mm厚1:3水泥砂浆  3、靠背材料：C20混凝土  4、未尽事宜详见设计图纸、招标答疑、政府相关文件、规范等资料,满足验收要求 | m | 30 |  |  |
| 47 | 040202001001 | 路床整形 | 1、土厚10cm以内挖高填低，压实度≥95%  2、碾压、检验、理顺坡度  3、其他：具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 | 10 |  |  |
| 48 | 040203003001 | 粘层 | 1、材料品种：快裂型改性乳化沥青PCR  2、具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 | 20 |  |  |
| 49 | 040203006001 | 沥青混凝土面层 | 1、沥青混凝土品种：AC-16C 中粒式沥青混凝土  2、厚度：6cm  3、其他：具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 | 10 |  |  |
| 50 | 040203006002 | 沥青混凝土面层 | 1、沥青混凝土品种：AC-13C 细粒式沥青混凝土  2、厚度：4cm  3、具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 | 10 |  |  |
|  |  | 围墙破复 |  |  | 1 |  |  |
| 51 | 050307006001 | 铁艺围墙 | 1、铁艺栏杆破复  2、铁艺栏杆高度：1.8m  3、具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m | 5 |  |  |
|  |  | 按项部分 |  |  | 1 |  |  |
| 52 | 11705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、挖掘机进退场、破碎机进退场  2、投标人依据设计图纸自行踏勘现场综合报价，中标后不予调整  3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 台次 | 2 |  |  |
| 53 | 10202008001 | 排水沟、阻水梗 | 1、泵池基础排水沟  2、投标人依据设计图纸自行踏勘现场综合报价，中标后不予调整  3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 项 | 1 |  |  |
| 54 | WB010202011001 | 基坑土钉支护 | 1、泵池基础开挖边坡支护  2、投标人依据设计图纸自行踏勘现场综合报价，中标后不予调整  3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 项 | 1 |  |  |
| 55 | WB011614004001 | 管井降水 | 1、泵池基础开挖，地下降水井，  2、投标人依据设计图纸自行踏勘现场综合报价，中标后不予调整  3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 项 | 1 |  |  |
| 56 | WB011614004002 | 管道封堵 | 1、现状污水管道废除封堵  2、投标人依据设计图纸自行踏勘现场综合报价，中标后不予调整  3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 项 | 1 |  |  |
| 57 | WB011614004003 | 建筑垃圾清运 | 1、管道清淤拆除部分、破复部分等建筑垃圾清运  2、运距：投标人自行踏勘现场后确定，结算时不再调整  3、未尽事宜详见设计图纸、采购文件、政府相关文件及技术规范等其他资料，满足验收要求 | 项 | 1 |  |  |
| 58 | WB011614004004 | 接驳费 | 1、污水管网与市政管网接驳费用  2、投标人依据设计图纸自行踏勘现场综合报价，中标后不予调整  3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 安装部分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 污水处理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 040501004001 | 塑料管铺设 | 1、管道材质：UPVC  2、安装部位：室外  3、连接方式：承插连接  4、管径：DN200  5、含管道、管件  6、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 | m | 4.75 |  |  |
| 2 | 031001006001 | 塑料管 | 1、名称：UPVC  2、安装部位：室外  3、介质：污水  4、规格、压力等级：DN80  5、连接形式：承插连接  6、含管道、管件  7、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 | m | 2.3 |  |  |
| 3 | 031001006002 | 塑料管 | 1、名称：UPVC  2、安装部位：室外  3、介质：污水  4、规格、压力等级：DN65  5、连接形式：承插连接  6、含管道、管件  7、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 | m | 15.71 |  |  |
| 4 | 031001006003 | 塑料管 | 1、名称：UPVC  2、安装部位：室外  3、介质：污水  4、规格、压力等级：DN50  5、连接形式：承插连接  6、含管道、管件  7、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 | m | 10.28 |  |  |
| 5 | 031001006004 | 塑料管 | 1、名称：UPVC  2、安装部位：室外  3、介质：污水  4、规格、压力等级：DN40  5、连接形式：承插连接  6、含管道、管件  7、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 | m | 19.77 |  |  |
| 6 | 031001006005 | 塑料管 | 1、名称：UPVC  2、安装部位：室外  3、介质：污水  4、规格、压力等级：DN32  5、连接形式：承插连接  6、含管道、管件  7、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 | m | 5 |  |  |
| 7 | 031001006006 | 塑料管 | 1、名称：UPVC  2、安装部位：室外  3、介质：污水  4、规格、压力等级：DN20  5、连接形式：承插连接  6、含管道、管件  7、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 | m | 8.5 |  |  |
| 8 | 031001006007 | 塑料管 | 1、名称：UPVC  2、安装部位：室外  3、介质：污水  4、规格、压力等级：DN15  5、连接形式：承插连接  6、含管道、管件  7、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 | m | 15.22 |  |  |
| 9 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1、名称：单泵出水管  2、介质：SS304不锈钢管  3、规格、压力等级：DN50  4、连接形式：螺纹连接  5、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 | m | 10 |  |  |
| 10 | 040602002001 | 格栅除污机 | 1、名称：回转式格栅  2、规格、型号：栅隙n=5mm,栅渠宽度800mm 功率1.1kw  3、包含警示标志  4、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 030109001001 | 离心泵 | 1、名称：污水潜水泵  2、规格：Q=3m3/h,H=10m,N=0.75kw  3、包含控制柜、配管及配套防水电缆、自耦装置、液位自动控制装置等所有附件  4、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 | 台 | 2 |  |  |
| 12 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、类型：球形污水缓闭止回阀  2、材质：铸铁  3、规格：DN50  4、连接形式：螺纹  5、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 | 个 | 2 |  |  |
| 13 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、类型：闸阀  2、材质：铜芯阀门  3、规格：DN50  4、连接形式：螺纹  5、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 | 个 | 1 |  |  |
| 14 | 031003011001 | 法兰 | 1、类型：不锈钢法兰  2、规格：DN50  3、连接形式：焊接  4、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 | 副 | 3 |  |  |
| 15 | 031003010001 | 软接头 | 1、名称：可曲挠橡胶管接头  2、材质：橡胶  3、规格：DN50  4、连接形式：法兰连接  5、软接头安装  6、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 | 个 | 2 |  |  |
| 16 | 030601002001 | 压力仪表 | 1、名称：压力表  2、型号：YTP-100  3、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 | 台（块） | 2 |  |  |
| 17 | ZB030101001001 | 隔油池 | 1、名称：地埋式隔油池  2、型号、规格：详见图集03SS703-1-76  3、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 | 座 | 1 |  |  |
| 18 | 031002003001 | 套管制作与安装 | 1、名称：刚性防水套管制作、安装  2、介质管道的规格：DN50  3、配合预留孔洞及混凝土浇筑、加填料及封堵  4、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 | 个 | 7 |  |  |
| 19 | 031002003002 | 套管制作与安装 | 1、名称：钢套管制作、安装  2、介质管道的规格：DN50  3、套管规格：按设计图纸及规范要求  4、填塞密封材料、堵洞  5、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 | 个 | 1 |  |  |
| 20 | 031002003003 | 套管制作与安装 | 1、名称：柔性防水套管  2、规格：DN50  3、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 1 |  |  |
| 21 | ZB030101001002 | 管道钢材及其它配件 | 1、名称：管道钢材及其它配件  2、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 电气系统 |  |  | 1 |  |  |
| 22 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：配电箱  2、型号：详见系统图  3、安装方式：落地安装  4、内容：包含控制箱基础、接地  5、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 | 台 | 1 |  |  |
| 23 | WB030413004001 | 基础槽钢 | 1、名称：热镀锌槽钢  2、规格：63\*40  3、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 | m | 2.4 |  |  |
| 24 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：焊接钢管（暂定量）  2、规格：SC40  3、敷设方式：暗敷  4、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 | m | 150 |  |  |
| 25 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：焊接钢管  2、规格：SC32  3、敷设方式：暗敷  4、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 | m | 40.3 |  |  |
| 26 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：焊接钢管  2、规格：SC25  3、敷设方式：暗敷  4、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 | m | 31.86 |  |  |
| 27 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆  2、规格：YJV-5\*6  3、敷设方式、部位：暗配  4、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 | m | 150 |  |  |
| 28 | 030409001001 | 接地极 | 1、名称：接地极  2、材质：角钢  3、规格：∠50\*5\*2500  4、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 | 根 | 2 |  |  |
| 29 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称：热镀锌扁钢  2、规格：-40x4  3、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 | m | 21.64 |  |  |
| 30 | ZB030101001003 | 收费站内接电 | 1、名称：收费站内接电  2、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 | 项 | 1 |  |  |